SK11-SK26

ВЛ80ск, тк

SK11-SK26

Назначение

Температурные датчики пожарной сигнализации. Спайка контактов разрывающаяся при определённой температуре. Включит светодиод ПС на блоке сигнализации и свисток HA2.

Схема

От провода Н461 образуют последовательную цепь на KV76

Тех. характеристики

Тип: | РТЗ-032
t°раб: | 80°С
t°сраб.: | 183°-205°С
t°наибол.: | 250°С за 3 мин

Верхние концы пружин термореле соединены вместе плавкой вставной из сплава 50% свинца и 50% олова.

Состояние

Замкнуты, пока не расплавится хоть один от температуры

Расположение

16 датчиков в ВВК по всему электровозу

Взаимосвязанные

KV76, S75, S76

Примечание

Тумблер S75 включает пожарную сигнализацию. Кнопка S76 для проверки работы, то есть принудительно разрывает цепь на KV76, как если бы сработал датчик. При проверке кнопкой S76 должен загореться светодиод ПС и сработать пневматический свисток HA2 в кабине.