Диоды

ВЛ80ск, тк

Диоды

Назначение

Развязывают цепи от возможного прямого контакта АБ двух секций электровоза. Исключает питание не с головной секции, то есть невозможность влияния с нерабочей кабины.

Схема

Наим | Располож. | Назначение
--- | --- | ---
Панельки диодов, тип: ПД-615
U30 | Блок 4 | В схеме АГС8 исключает влияние сигнализации ТЦ на подачу песка
U31 | Блок 4 | Самоподхват KM43, исключает не с головного электровоза, через контроллер
U43 | 000
U32 | Блок 4 | Самоподхват KM43, исключает не с головного электровоза, через тумблер МПК
U44 | 000
U33 | Блок 4 | Исключает загорание лампы ТМ от ДДР, при разомкнутом ДТЦ при глубоком торможении
U34 | Блок 4 | Включает "Отпуск тормозов Y3, при этом не подавая сигнал в МСУД (?) от разбора схемы и применения 395
U35 | Блок 9, под KV01 | Замещение (Y4) с головной секции
U37 | Блок 9, под KV01 | Блоки управления, С1...С4
U38, U39 | Блок 4
U40 | Блок 1
U41 | Блок 4 | Самоподхват KM43, исключает не с головного электровоза, через тумблер МПК или контроллер
U42 | Блок 4 | Самоподхват KM63, исключает не с головного электровоза, через тумблер МПК
U45 | 000 | Исключает автоматическое регулирование, не с головного электровоза, через тумблер автоматическое регулирование
U46, U47 | Блок 9, под KV01 | МПК1 или МПК2, для С1-С4
U48 | Блок 1
U49 | Блок 5
U50 | Блок 4 | Самоподхват KM63, исключает не с головного электровоза, через контроллер
U53, U54 | Блок 1 | Запускает маслонасос от любой из запущенных вентиляторов 1 или 2, при этом исключая взаимного влияния друг на друга
U56 | Блок 1 | В схеме АГС8 исключает влияние подачи песка на сигнализацию ТЦ.
U57 | Блок 1 | Запитывает KM3 при сборе схемы РТ, исключая подпитку в случае не запущенных вспом. машин.
U61, U62 | 000 | Отключение секций, С1...С4
U63, U64 | Над A27
U66, U67 | Над A27 | Исключает взаимное влияние KM1, KM2, KM3 через проводам Н244, но позволяет их совместно включение при не включенном KV01
U58 | 000
U68 | Слева от A27 | Шунтирует катушки возврата реле KK11...KK15 от самоиндукции
U69 | 000 | Исключает подпитку между проводами Э29 и Э30 (задний и передний токоприём.)
U71, U72 | 000 | Отключение сигнализации секций С1...С4
U73, U74 | Над A27
U75, U76 | Над МК-3, пневмо блок 13 | Позволяет на дисплее индивидуально отображать состояние группы ТЦ (заднюю и/или переднюю)
U77 | Слева от KV17, за БСА1 | Дубл. в цепи светодиода ДМ
U82, U83 | Слева от KV55 | Запитывание противоразгрузочных Y6, Y7 при тяге или торможении и при наполнении ТЦ, но исключая запитывание катушек реверсора и провода Э19 отключенной секции
U84 | Слева от A27
U93 | Блок 1, сверху | Разрешает питать цепи диагностики и датчики скорости, но препятствует обратному прохождению
Тиристорные установки
U1, U2 | По бокам T5 | ВИП
U3 | Над МВ3 | ВУВ
U5 | Блок 12 | ПЧФ
Блоки диодов
U11 | между стенкой и R10 | БД-163, 4 диода в силовой цепи с R10
U16, U17 | Блок 12 | Плечи диодного моста на KV1
U27 | Блок 9, над A15 | два диода на KV4 позволяют сработать реле от любой фазы
U80, U81 | Напротив двери в кабину, сверху | Диоды сигнализации в цепях светодиодов

Расположение

Блок 1
U93
U40 | U48 | U53 | U54 | U55 | U56 | U57 | U58 | U59 | U60

Панель 9, над блоком 1 | версия 2
--- | ---
U92 | KV17 | U91 |  | U77 | KV17

Панель 8, блок 5
U90 | KV85

Блок 5
KV55 | U82
U83

Блок 4
U30 | U31 | U32 | U33 | U34 | U38 | U39 | U41 | U42 | U50

Вокруг панели A27
U49 | U63 | U64 | U66 | U67 | U73 | U74
U68 | A27
U84

Блок 9, под KV01
U35 | U37 | U46 | U47

Над МК-3
U75 | U76