KT2

ВЛ80ск, тк

KT2

Назначение

Осуществляет задержку переключения QT1 из рекуперации в тягу, чтобы переключение произошло без токовой нагрузки, то есть после полного исчезновения токов в силовых тиристорах.

Схема

Э6 |  | Э36 | В цепи тяги, KT1, KV15
Н43 |  | Н44 | В цепи схемы торможения KV15
Ж |  | Н61 | От контроллера (9-10), через K1

Тех. характеристики

Тип: | РЭВ 296
Задержка: | 2 – 5 сек

Состояние

Включено в РТ после включения K1

Расположение

Блок 4

Взаимосвязанные

KT1, KV15, K1, схема

Неисправности

Не включается KT2 (см. "Не включается в РТ")

Примечание

KT2 и KT1 однотипные. Разница лишь в том, что KT2 осуществляет задержку переключения из рекуперации в тягу, а KT1 наоборот из тяги в рекуперацию