K11, K12

ВЛ80ск, тк фото

K11, K12

Назначение

Ослабление поля первая ступень.

Схема

Н71 |  | Ж | Вентиль в низковольтной схеме. Открывает воздух под поршень для пневматического включения силового контакта
- |  | - | В силовой цепи шунтирует обмотку возбуждения ТД, подключая индуктивные шунтами L11, L12 соответственно и ленточные сопротивления.

Тех. характеристики

Тип: | ПК-360-63
Тип: | Вентиль

Состояние

Включен при ослаблении поля

Расположение

A11, A12

Взаимосвязанные

K21, K22, K31, K32

Примечание

Контактор с дугогасительной камерой