Манометры

ВЛ80ск, тк

Манометры

Наим | Расположение | Назначение
--- | --- | ---
МН5 | Под ГВ | Для контроля давления в резервуаре ГВ при использовании МК-3
МН6 | Блок пневм. оборуд., из 2-х справа | Давление в запасном резервуаре РС4 на крыше, питание РД1-РД3. Давление как в ПМ (9 атм), через обратный клапан.
МН7 | Слева от торца РС5 под крышей | Давление (как в ПМ) в запасном резервуаре РС5 для подъёма токоприёмника и вкл. ГВ
МН8 | Блок пневм. оборуд., верхний один | Цепи управления, 5 атм после редуктора (на вентиля реверсоров, ослабления поля, токоприёмник)
МН? | В коридоре у двери | Давление в противоразгрузочном устройстве (ПРУ) на передней тележке (Y7)
МН? | Блок пневм. оборуд., из 2-х слева | Давление в противоразгрузочном устройстве (ПРУ) на задней тележке (Y6)
ГР, ТЦ | В кабине | Сдвоенный, красная - ТЦ, Чёрная ГР
ТМ, УР | В кабине | Сдвоенный