K1

ВЛ80ск, тк фото

K1

Назначение

Контактор пневматический (включается вентилем), подключает обмотки возбуждения ТД к ВУВ. Включает КМ13 (МВ3) и реле КТ2.

Схема

Н59 |  | Ж | Вентиль в низковольтной схеме торможения. Открывает воздух под поршень для пневматического включения силового контакта и низковольтных блокировок
- |  | - | В силовой цепи обмоток возбуждения ТД
Н355 |  | Н356 | В цепи питания ВУВ
Н58 |  | Н59 | Самоподхват
Н60 |  | Н61 | В цепи KT2, KM13, KM3

Тех. характеристики

Тип: | ПК-356-01
Тип: | Вентиль

Состояние

Включен при электрическом торможении

Расположение

Блок 11

Взаимосвязанные

KT1, KT2, KT4, KT7, KM13, KM3, схема