ВИП

ВЛ80ск, тк фото

ВИП

Назначение

ВИП - Выпрямительно-Инверторный Преобразователь. Регулирует ток ТД, а также выпрямляет.

Тех. характеристики

Тип: | ВИП 4000М УХЛ2

Состояние

Запитывается включением KM41, KM42, но для токов в тиристорах необходим ещё сигнал от МСУД.

Расположение

Справа и слева от тягового тр-ра, отсчёт от кабины

Взаимосвязанные

A73, A74
Не показывает ток 2-х ТД
Броски тока

Интернет ресурсы

- Описание ВИП 4000М УХЛ2
- Описание ВИП 4000 УХЛ2 из ВЛ85

Неисправности

Не показывает ток 2-х ТД (Горит ВИП)
Броски тока
Не включается KV15 - тоже будет гореть светодиод ВИП

Примечание

Табличка на ВИПе

МАРКИРОВКА ТИРИСТОРОВ, ШИН
ПЛЕЧО 1 | ПЛЕЧО 7
V1 | V3 | V5 | V7 | V17 | V19 | V21 | V23
V2 | V4 | V6 | V8 | V18 | V20 | V22 | V24
ПЛЕЧО 3 | ПЛЕЧО 5
V9 | V11 | V13 | V15 | V25 | V27 | V29 | V31
V10 | V12 | V14 | V16 | V26 | V28 | V30 | V32
|  | ШИНА+ |  |

МАРКИРОВКА ТИРИСТОРОВ, ШИН
ШИНА 4 |  | ШИНА 1
ПЛЕЧО 8 | ПЛЕЧО 2
V33 | V35 | V37 | V39 | V49 | V51 | V53 | V55
V34 | V36 | V38 | V40 | V50 | V52 | V54 | V56
ПЛЕЧО 6 | ПЛЕЧО 4
V41 | V43 | V45 | V47 | V57 | V59 | V61 | V63
V42 | V44 | V46 | V48 | V58 | V60 | V62 | V64
ШИНА 3 |  | ШИНА- |  | ШИНА 2

Таблица углов открытия взята из ВЛ85, как возможно являющаяся аналогом.

Ре- жим | З о н а | По ляр но сть | Номера плеч ВИП и выходных усилителей
--- | --- | --- | ---
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Тяга | 1 | + |  |  |  |  |  |  |  |
- |  |  |  |  |  |  |  |
2 | + |  |  |  |  |  |  |  |
- |  |  |  |  |  |  |  |
3 | + |  |  |  |  |  |  |  |
- |  |  |  |  |  |  |  |
4 | + |  |  |  |  |  |  |  |
- |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
РТ | 4 | + |  |  |  |  |  |  |  |
- |  |  |  |  |  |  |  |
3 | + |  |  |  |  |  |  |  |
- |  |  |  |  |  |  |  |
2 | + |  |  |  |  |  |  |  |
- |  |  |  |  |  |  |  |
1 | + |  |  |  |  |  |  |  |
- |  |  |  |  |  |  |  |

- нерегулируемый по фазе
- нерегулируемый, задержанный по фазе
- регулируемый по фазе
Из таблицы видно, что начиная со 2-ой зоны (в тяге) регулировка происходит изначально подключением низковольтной обмотки, а поверх регулируется высоковольтной. В момент подключения высоковольтной отключается низковольтная, тиристоры низшего плеча закрываются за счёт потенциала высшего плеча. Такой же способ регулировки (высшим плечом поверх низшего) используется в A25

## Работа зоны 2

Зелёные и жёлтые тиристоры образуют мост в виде диодного выпрямительного моста. Разница лишь в том что жёлтые тиристоры открываются с задержкой, на графике видно жёлтая полуволна низкого напряжения.
В некоторый момент полупериода открывается красные тиристоры, момент открытия или угол открытия регулируется ручкой "Усилие", чем раньше открываются красные тиристоры, тем больше ток, так как в большей степени работает график верхнего напряжения и выше среднеквадратичное напряжение.
В момент открытия красных тиристоров напряжение на плече красных тиристоров выше чем на жёлтых тиристоров относительно зелёных тиристоров, соответственно ток жёлтых тиристоров прекратится и они закроются.
Фактический график на двигателе выглядит так
Вид в виде привычного диодного моста

## Проверка ВИП

1. Так как в первой зоне работают плечи 3, 4, 5, 6, то проверить работу усилителей, вход-выход. Для этого сделать следующее:
   - Переключить тумблер "Проверка вкл. 50В" на A73, A74 вверх на питание от 50В. На проводе Н011, Н012 должно появиться напряжение +50В. Если не появилось, то проверить предохранители F41, F42 (иногда F41 на ВИП2, и тумблер перевёрнут)
   - Переключить пакетный переключатель на плечо, которое необходимо проверить, нажать две кнопки в торце ВИП (с прохода) и проверить переменное напряжение на обоих выходах, на которых должно быть 25-40мВ. Это две клеммы и на каждой клемме 2 измерения, так как обрыв может быть внутри клемм, ну или измерять правые стороны клемм, а левые только если отсутствует на правых. При этом импульсный тр-р должен слышно потрескивать. Если потрескивает, то трансформатор скорее всего работает, а выход с тр-ра может быть в обрыве. 2 тр-ра работают на 2 линейки тиристоров одного плеча, если хоть один не работает, то плечо не будет работать. По завершении поставить пакетный переключатель в 0.
   - Вместо предыдущего пункта можно просто осмотреть указанные плечи на обрыв проводов, особенно на импульсном тр-ре и на клеммах.
   - Чётные плечи со стороны тягового тр-ра для обоих ВИП, нечётные со стороны БСА. Порядок плеч указан на табличке на ВИП.
   - После проверки переключить тумблер на ВИП-БП (A73, A74), поставить пакетный переключатель в 0.
2. Проверить напряжение 70+5В (1-3) и 24В (2-3) на клемме ВИП-БП (подписаны). Если вместо 24В намного ниже, то вытащить все платы ОДО (8 шт) и вставлять по одной. Если вместо 76В намного выше (180В), то неисправен A73, A74. Также слева A73, A74 проверить терморезистор и под ним осмотреть 5 конденсаторов.
3. Вытащить платы ОДО, осмотреть визуально, попробовать поменять их местами с другого ВИП.
4. Вытащить разъём диагностики, проверить работу ВИП без него.

Управляющие сигналы от МСУД приходят по проводам А101-А108 на оба ВИПа, причём на ВИП2 они приходят с перевёрнутой маркировкой.
ВИП1 = А101, А102, А103, А104, А105, А106, А107, А108
ВИП2 = А102, А101, А104, А103, А106, А105, А108, А107
Соответственно меняются и плечи, если на ВИП1 работает 1-е плечо, то на ВИП2 - 2-е плечо, если на ВИП1 - 2-е плечо, то на ВИП2 - 1-е плечо и т.д., то есть меняются плюсовые плечи с минусовыми
Плечо 5 в первой зоне до средины открыт, после средины регулируемый, поэтому при проверке с помощью диагностируемой кассеты переключения зон проверять токи 1-й зоны нужно задавая углы дальше средины, так как бывает в начале зоны токов нет, а после средины включаются.
Так как каждый блок диагностики подаёт импульсы на провода А101, А102, А103, А104, А105, А106, А107, А108, то при включении обоих ВИП-БП (A73, A74) диагностировать можно оба ВИП одним блоком диагностики для проверки плат ОДО на слух и напряжение выходного сигнала в случае если один из блоков диагностики предположительно неисправен.

## Блок диагностики

1. Включить тумблер на ВИП-БП (A73, A74).
2. Включить тумблер питания диагностики в коридоре с торца ВИП.
3. Переключить пакетный переключатель на плечо, которое необходимо проверить. В данном случае выход с импульсом переключается на какой либо вход ОДО. Именно поэтому надо ставить его в 0 после диагностики, чтобы не было влияния на входной сигнал от МСУД.
4. Нажать одновременно 2 кнопки, при этом загорится светодиод диагностируемого плеча (1-8). Будет слышно щелчки импульсного тр-ра работающего плеча. Левая кнопка падаёт импульсы, правая кнопка снимает импульсы с выхода и показывает работу платы ОДО мигающим светодиодом в такт с импульсами
5. Измерить переменное напряжение импульсов входа/выхода платы ОДО в режиме милливольт.