KM37

ВЛ80ск, тк

KM37

Назначение

Включает обогрев лобовых стёкол.

Схема

Н037 |  | Н390 | В цепи нагревательных элементов E22.1, E23.1
Н353 |  | Ж | От тумблера "Обогрев лобовых стёкол" через датчики температуры E22, E23, контакт KM

Тех. характеристики

Тип: | МК69

Состояние

Включено при наличии напряжения в сети (KM) и включенном тумблере "Обогрев лобовых стёкол"

Расположение

Блок 1

Взаимосвязанные

KM

Примечание

Обогрев питается от низковольтной цепи 50 В, поэтому включается только при поднятом токоприёмнике и включенном трансформаторе питания низковольтных цепей. Датчики температуры находятся на стёклах внутри кабины в нижнем углу возле центра между стёклами.