KV47

ВЛ80ск, тк

KV47

Назначение

Разрешает сбор схемы с отключенным маслонасосом (нагрев масла) при температуре ниже -15° С.

Схема

Н277 |  | Н278 | В цепи KM15 или KM9 при ПЧФ
Н9 |  | Н10 | В цепи KT7
Ж |  | Э48 | От тумблера "Нагрев масла"

Тех. характеристики

Тип: | 280

Состояние

Реле нормально отключено, при этом маслонасос работает, а тумблер вверх (от себя) и опломбирован.
Включено когда тумблер отключен (на себя), при этом маслонасос отключен и горит "Тр-р" на расшифровочном табло.

Расположение

Блок 4, ряд 5, колонка 2

Взаимосвязанные

KT7, KM15, схема

Примечание

Реле KV47 включается на всех секциях через межэлектровозный провод Э48.
Тумблер необходимо отключить на себя только на головной секции при отрицательной температуре ниже -15° С. Из-за увеличения вязкости масла при отрицательных температурах необходимо отключить маслонасос, чтобы повредить его.