SP4

ВЛ80ск, тк

SP4

Назначение

Контролирует давление в ТМ. Разбирает схему тяги при падении давления, а также не даёт начать движение с незаряженной ТМ.

Схема

Н14 |  | Н32 | Цепь на KV15

Тех. характеристики

Тип: | ПВУ-5

Состояние

Замкнут при нормально заряженной ТМ
Замыкается при давлении 4,5-4,8 атм
Размыкается при давлении 2,8 ±0,1 атм

Расположение

Блок пневматического оборудования, верхний ряд в средине

Взаимосвязанные

SP2, KV15, SP17, схема