KV85

ВЛ80ск, тк фото

KV85

Назначение

Исключает автоматическую подсыпку песка, при скорости менее 10 км/ч. В цепи АЛСН.

Схема

Н322 |  | Н325 | В цепи пескоподачи от тумблера Песок
|  |  | свободный контакт
Н270 |  | Ж | В цепи АЛСН. Блок A40, КЛУБ. (Лист 9)

Тех. характеристики

Тип: | 280

Состояние

Включено при скорости менее 10 км/ч

Расположение

Блок 5. Панель 8.

Взаимосвязанные

KV12, KV13, KV14, SP8

Примечание

При осмотре на ПТО всегда включено, соответственно блокирует песок. Подачу можно проверить только педалью.
На некоторых сериях отсутствует панель с реле KV85, из-за чего при нажатии на педаль песка включается тифон через бл-ку SP8 (отпустить 254).