Регулятор для настройки включения реле

ВЛ80ск

# Регулятор для настройки включения реле

Схема

Описание

120+120+20+13=273 Ом
120/2+13=73 Ом
Итог пределы регулирования:
13-73 для контакторов типа МК
13-273 для реле типа РП
Регулируемое сопротивление от регулятора яркости ламп 0,ХП. Так как сопротивления не синхронны, нужно пересобрать (по шпилькам и пропилить паз под язычок поворотного вала), сделав их синхронными, чтобы была возможность регулировать от 0 до максимального значения оба сопротивления.
Сопротивления 20 Ом и 13 Ом предотвращают перегорание сопротивлений при случайном замыкании контакта "А" на землю, а также расширяют диапазон, ведь верхние пределы напряжения практически не нужны.
Тумблер SA типа ТВ1-2, в котором один контакт не задействуется, хотя можно запараллелить.
Выводы покрасить, "+" - красный, "земля" - синий, "А" как есть чёрный (или белый)
Для регулировки контакт "+" цепляется к "+" (любой провод на рейке под питанием), контакт вольтметра на землю (чтобы контролировать напряжение), контакт "А" в катушке реле.
При попытке заменить это устройство электронным, в виде стабилизатора напряжения на транзисторе приводило к вылету транзистора при отрыве контакта "А" от контактора типа МК, несмотря на то, что транзистор был высоковольтным и 10 А по току. А громоздкость не уменьшилась, так как транзистор тоже требует охлаждения.