Сменить тумблер

ВЛ80ск, тк

# Сменить тумблер

## Заготовка

Технически запрещено делать скрутки и тумблер необходимо паять на месте, но в этом есть минус, так как требуется паяльник на 50В для запитывания от ЦУ, требуется раствор кислоты и отсутствует принудительное вытягивание паров кислоты, как на стенде. В связи с этим на стенде можно спаять заготовку, используя 3 куска провода по 10-15 см, и в дальнейшем соединить скруткой.
Чаще всего меняется тумблер освещения коридора. Ток на лампы может достигать предельного для тумблера значения, поэтому припаиваемые провода должны быть максимального сечения, что является в том числе теплоотводом. Чтобы увеличить площадь и плотность скрутки можно разделить провод на 2 пучка и сделать 2 скрутки в одном соединении.

## Позиционирование

Если тумблер имеет штифт, а место установки имеет отверстие под штифт, то важно учесть подключение проводов. Допустим что тумблер включен вверх (для белого буферного фонаря), штифт должен быть снизу, позиционируем рычаг нового тумблера как у старого (рычаг противоположно штифту). Теперь обрезать один провод и соединить с новым тумблером в той же позиции и т.д. К тому же такой подход не потребует проверки тумблера на перевёрнутость, а сразу закрепить по месту. Если это упущено, то придётся срезать штифт и закреплять удерживая корпус тумблера, для этого можно использовать реверсивку.

## Восстановление

Часто тумблер паяют неправильно - не задействуют параллельно оба контакта (или задействуют последовательно), что могло бы уменьшить ток через один контакт и продлить срок службы. Приходится снимать, перепаивать (задействовать вторую пару контактов) и ставить на место, то есть лишняя работа, при этом у тумблера может уже замечаться заедание рычажка (или нечёткая фиксация) и не гарантирует ещё один полный срок безотказной работы.

Взаимосвязанные

Тумблер, тип и распайка
Тумблер, номер и расположение
Не горит буферный фонарь
Неисправен тумблер освещение коридора
Cкрутки