Не поднимается токоприёмник

ВЛ80ск, тк

# Не поднимается токоприёмник

Последовательность работ

1. Не вышли штока блокировок штор.
   - Незашторено до конца, зашторить на всех секциях.
   - Напряжение АБ около 30 В, при этом не запитывается вентиль 104 и не подаёт воздух в блокировки штор. Поставить рубильник цепей управления в "Аварийно". Но чтобы АБ заряжалась нужно после включения токоприёмника и ГВ соединить правый нижний контакт ножа со средним и перевести рубильник в "Нормально".
2. Если эл-воз был выведен с обточки тепловозом, а в цеху-секции эл-воз двигали включая рубильник низкого ввода QS5, то нужно его отключить. Если при этом подклинить KV44, то при включении ГВ сработает РЗ.
3. Проверить включено ли реле KV44, если не включено, то проверяем SP5. Если эл-воз без воздуха и нужно поднять с помощью МК-3, то нужно подклинить KV44, так как на других секциях SP5 не включится. По инструкции нужно включать МК-3 на всех секциях, тогда подклинивать не нужно.
   - Проверить питание на одном из контактов бл-ки SP5 на головных секциях. Теоретически прохождение должно начаться от секции 1, но это не всегда так, поэтому ищем на какой SP5 головных секций пришло питание, и от него начинаем проверять цепь до другого SP5. Чтобы был доступ в ВВК отключаем кнопки токоприёмника и подаём питание на SP5 с верхних бл-вок SA6 (чтобы на нём было питание нужно включить кнопку "Цепи управления", Сигнализация, тумблера сигнализации по секциям, контроллер в "Т"). Проверить +50В на QS28, бл-ка слева. И т.д. по схеме.
4. Проверить не дует ли клапан токоприёмника Y10.

# При вытаскивании клина из под KV44 токоприёмник падает

Не зашторена штора в одной из секций, соответственно SP5 не создаёт цепь на KV44.

Взаимосвязанные

- Токоприёмник скачет
- Поднимается расшторенный
- Блокировка пожарки
- Подъём токоприёмника без воздуха
- Подняться с разряженной АБ