KV01

ВЛ80ск, тк

KV01 (A6)

Назначение

Защита ББР первой группы от перегрузок.

Схема

Н51 |  | к KV02 | В цепи схемы торможения K1
В216 |  | - | Подсоединён к резистору R10 в силовой схеме

Тех. характеристики

Тип: | РКН-35 (32 Ом)

Состояние

Включено при превышении напряжения 177±3 В на резисторе R10

Расположение

На панели A6 слева. Панель находится за блоком A11, на стенке кузова со стороны машиниста

Взаимосвязанные

K1