Горит КЗ

ВЛ80ск, тк

# Горит КЗ

Последовательность работ

1. КЗ - контроль защиты горит, когда отключен БВ или сработало KV1, A6, A27, A28.
2. На стоянке только по причине БВ.
   - Чтобы его запитать иногда необходимо удерживать кнопку до 3 секунд, при этом не ждать погасание светодиодов, так как они гаснут при отпуске кнопки, когда магнитная система БВ опускаются вниз.
   - Отпадают БВ в положении "С", соответственно загорается "КЗ", то есть в положении "П" обратить внимание, что погас светодиод ВИП. Если не гаснет, значит что-то не включено - МН (горит тр-р), В1, В2 (проверить тумблера МН, В1, В2 в коридоре), кран 395 не во 2-ом положении. То есть смотреть цепь на KM41, KM42.
3. В тяге только БВ или KV1.
   - Срабатывание KV1 сопровождается отключением ГВ и загоранием РЗ. См. Алгоритм поиска земли
   - Срабатывание БВ сопровождается только загоранием соответствующих БВ.
4. КЗ в РТ как таковой не пишут, вместо этого пишут "Срыв РТ" и далее смотреть какая из панелей (A6, A27, A28) имеет выпавший блинкер.