SA5

ВЛ80ск, тк фото

SA5

Назначение

Отключение секций

Схема

Состояние контактов указано для положения "Секция включена". 9 кулачков.

Левая сторона (7 контактов)
Э65 |  | Ж | Включение секции. Питание от SM1 (5-6), через диод и тумблер
1 | Э2 |  | Н5 | Отключает QP1 "Вперёд".
2 | Э3 |  | Н6 | Отключает QP1 "Назад".
3 | Н024 |  | Н60 | Отключает KM13, KT2, KM3.
4 | Э26 |  | Н203 | Отключает ГВ.
5 | Н310 |  | Н313 | Отключает ПЧФ.
6 | Э80 |  | Н410 | Отключает сигнализацию.
7 | Н495 |  | Э107 | Сигнализация, светодиод ТЦ .
Правая сторона (6 контактов)
Э61 |  | Ж | Включение секции. Питание от SM1 (5-6), через диод и тумблер
1 | Н239 |  | Н240 | Отключает вспом. машины.
2 | Н253 (Н53) |  | Э46 | Отключает компрессор.
3 | Э45 |  | Н293 (Н239) | Отключает "Возврат реле".
4 | Э41 |  | Н260 | Отключает МВ1.
5 | Э42 |  | Н264 | Отключает МВ2.

*В скобках для ВЛ80тк
ВЛ80тк

Н088 |  | Н312 | МСУД.

Тех. характеристики

Тип: | ПБ-179
Тип: | Вентиль
Бл-ка: | КЭ-153
Кулачков: | 9

Состояние

В верхнем положении тумблера секция включена
"Секция включена" - указатель влево, включен вентиль слева. Все контакты замкнуты (кроме одного)
"Секция отключена" - указатель вправо, включен вентиль справа. Все контакты разомкнуты (кроме одного)

Расположение

Компрессорное помещение

Взаимосвязанные

SA6

Примечание

Отключение секций работает при положении реверсивно-режимной рукоятке не в 0.