Реле времени

ВЛ80ск

# Реле времени

Обозна- чение | Назначение
--- | ---
KT1 | Осуществляет задержку переключения QT1 из тяги в рекуперацию, чтобы переключение произошло без токовой нагрузки, то есть после полного исчезновения токов в силовых тиристорах.
KT2 | Осуществляет задержку переключения QT1 из рекуперации в тягу, чтобы переключение произошло без токовой нагрузки, то есть после полного исчезновения токов в силовых тиристорах.
KT4 | Осуществляет задержку включения ВУВ после ВИП.
KT6 | Разрешает включить компрессор (МК) или мотор-вентиляторы (МВ), при условии что запущена хотя бы одна вспом. машина (МВ1, МВ2) или подключены все конденсаторы (KM1, KM2, KM3). Задержка на отключение 1-1,5с исключает звонковую работу КМ11-13 при включении вентиляторов во время отключения компрессоров и наоборот.
KT7 | Контролирует переключение и положение QP1 (реверсоров) и работу маслонасоса.

Расположение

Блок 4