ПКД-142

ВЛ80ск, тк

ПКД-142

Переключатель ПКД-142 используется в качестве реверсора (QP1) и тормозного переключателя (QT1)

Тех. характеристики

Параметр | мм
--- | ---
Толщина накладки контакта | подвижного | 2 (<0,5)
не подвижного | 2,2 (<0,5)
Раствор | 22-28 (<22)

Примечание

Конструктивно состоит из кулачкового вала, 4-х контактных стоек. В качестве привода цилиндр с поршнем и 2 переключающих вентиля. Через шестерню связь с 4-мя блокировками в низковольтной сети
Манжета привода 1-100-3 ГОСТ 6678-72, размер 82 х 100 х 6,5

Неисправности

Дует вентиль, дует между цилиндром и станиной вентилей, дует по отверстию торцевой крышки и выключенный вентиль (пропуск воздуха по манжете поршня), переброс дуги между силовыми контактами.