Y11-Y14

ВЛ80ск, тк

Y11-Y14

Назначение

Вентиль подсыпки песка под колёсную пару

Схема

Н332 |  | Ж | Y11 | В цепи KV16
Н333 |  | Ж | Y12
Н334 |  | Ж | Y13
Э55 |  | Ж | Y14

Тех. характеристики

Тип: | Вентиль

Состояние

Включен при подсыпке

Расположение

В коридоре, в месте расположения труб выхода песка под колёсную пару
Расположены по порядку, ближе к кабине Y11, ближе к суфле - Y14

Взаимосвязанные

KV16, SP8, KV12, KV13, KV31, схема

Неисправности

Не даёт песок

Примечание

Вентили Y11, Y13 подают песок под 1 и 3 колёсную пару по ходу движения кабиной вперёд.
Вентили Y12, Y14 подают песок под 2 и 4 колёсную пару по ходу движения кабиной назад.
То есть, если на головной секции включаются вентили Y11, Y13, то на задней секции Y12, Y14.
Кнопка "Песок 1" подаёт песок только под 1-ю колёсную пару (Y11), при этом по проводу Э54, перекрещивающегося с проводом Э55, подаёт под первую колёсную пару по ходу движения на задней секции (Y14).