SP9

ВЛ80ск, тк

SP9

Назначение

Включает противоразгрузочное устройство Y6 или Y7 при давлении 2 атм в ТЦ.

Схема

Э19 |  | Н12 | В цепи вентиля Y6 и Y7

Тех. характеристики

Тип: | ПВУ-5-07

Состояние

Замкнут при наличии давлении в ТЦ
Замыкается при давлении 2,0 ±0,2 атм
Размыкается при давлении - атм

Расположение

Блок пневматического оборудования, в верхнем ряду на правой стенке в центре

Взаимосвязанные

Y6, Y7, схема