Броски тока

ВЛ80ск, тк

# Броски тока

Последовательность работ

## Броски тока на какой либо тележке

1. Осмотреть обрывы проводов на ВИП указанной тележки в местах пайки или креплении на рейках с неболтовым соединением.
2. Произвести диагностику плеч ВИП.
3. Сменить кассету.
4. Броски тока обычно происходят в момент переключения зон.

## Анализ участков схемы управления

1. Исключить МСУД: МСУД подаёт сигналы 12 линий на оба ВИП, причём не раздельно, а один и тот же провод идёт на оба ВИП, то есть броски тока были бы на обоих ВИП, если причина была бы во МСУД.
2. МСУД подаёт сигнал на плату ОДО. Можно поменять платы местами между ВИП1 и ВИП2.
3. Плата ОДО находится на панели с 4 импульсными тр-рами, каждый из которых подаёт сигнал на последовательную ветвь тиристоров (можно проследить по проводам). Чтобы отключить плечо, например 8, надо вытащить из клеммы управляющие тиристором в верхней и нижней ветви по 2 провода, тогда тиристор не откроется и должно показывать половину тока, так как работает 1 полупериод. Но надо учитывать работу тиристоров в первой зоне.
4. Плата проверки зон проверяет плечи тиристоров всех зон но включает их таким образом, чтобы напряжение на ТД было минимальным.
5. Отключив плечо 8 можно проверить стабильную работу полупериода. Если вытащить ОДО, то она отключить 7 и 8 и не возможно будет проверить работу полупериода. При замере сопротивления в режиме прозвонки мультиметр показывает 8-11 в обе стороны.
6. Проверить напряжение на управляющих электродах в режиме реальной работы.