Места для электродуговой сварки

ВЛ80ск, тк

# Места для электродуговой сварки

Список сортирован по частоте изломов, сверху наиболее часто встречаемые.

1. Стена, на которой расположен ВУВ. Для проверки взяться за раму ВУВ и раскачивать её в резонанс. Стена может прогибаться волной, если все горизонтальные стыки уголков не заварены или лопнуты, а также может качаться целиком с разрывом слева. Слева заваривать ребро из арматуры образуя горизонтальный треугольник, при этом сам угол стены тоже заварить, в том числе со стороны компрессора. Вместо арматуры можно любой прут не тоньше 15 мм. Если стыки являющиеся горизонтальными рёбрами жёсткости не соединены и даже имеют большой зазор (1 см), то заварить их в том числе используя накладку. То есть проварить верхние уголки по всей длине, чтобы образовать одно единое ребро жёсткости.
2. БСА1 справа сверху державка крепления по месту. Если обычная Г-образная пластина 4-5 мм, то она лопнет, нужно либо толще, либо делать ребро жёсткости.
3. Реже БСА1 державка справа и БСА2 державка слева.
4. Панель A15 на 4 державках.
5. Шторы ВВК.