KM3

ВЛ80ск, тк

KM3

Назначение

Подключает пусковые конденсаторы в цепи фаз С3, С2. Обеспечивает сдвиг для генерации 3-й фазы, а при первом запуске хотя бы одной вспом. машины вместе с контакторами KM1, KM2 для увеличения пускового момента.

Схема

Н248 |  | Н243 | В цепи KT6 (цепь для запуска первой вспом. машины)
С3 |  | С123 | Подключает 3 конденсатора (в одном корпусе 2 шт)
Н |  | Ж | От K1 или от KV01-A1

Тех. характеристики

Тип: | МК32

Состояние

Включен при включенном МВ3 (KM13) или при первом запуске любой вспом. машины (компрессор, МВ1, МВ2, МВ3)

Расположение

Блок 12

Взаимосвязанные

KV01-A1, KM1, KM2, KT6, схема