KV12

ВЛ80ск, тк

KV12

Назначение

При срыве ЭПК реле включается и своими контактами отключает KV15 и соответственно БВ, разбирая схему тяги, включает подсыпку песка.

Схема

Н34 (Н30?) |  | Н35 | В цепи KV15 через несколько блокировок
Н323 |  | Э52 | В цепи вентилей подсыпки песка Y11-Y14
Ж |  | Н22 | От контроллера, через "ЭПК пневм"

Тех. характеристики

Тип: | 280

Состояние

Отключено при собранной схеме тяги

Расположение

Блок 4

Взаимосвязанные

KV15, Y11-Y14, KV13, схема

Примечание

Тумблер S4 "ЭПК" принудительно отключает KV12, для случая отключения Y25 (ЭПК) перекрытием кранов.