ББР

ВЛ80ск, тк

Блок балластных резисторов (ББР, R10)

Назначение

Предназначены для выравнивания токов ТД в режиме рекуперативного торможения

Схема

Вывода на задней стенке:

3 | 1 | 2 | 4
5 |  | 6
7 | 8

Тех. характеристики

Тип: | ББР-50
R, Ом: | 0,143
Колич.: | 4 шт

Расположение

В хвосте, за A12, возле ВУВ, над улиткой МВ3, в коробе

Неисправности

Сменить рукав ББР - при недостаточном обдуве (охлаждении) перегревается ББР, соответственно увеличивается его сопротивление, соответственно увеличивается напряжение на ББР и срабатывает панель A6.

Примечание

Вывода сопротивлений 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Вывода 2 и 4 на минусовой вывод ВИП1: 6 и 8 на минусовой вывод ВИП2. Другие концы сопротивлений соединены с диодным блоком U11 (U11.1-U11.4)
Для проверки сопротивления можно к панели A6 присоединить стрелочный вольтметр или на сам ББР с вывешиванием вольтметра на крючке со стороны компрессора (компрессор отключить). При равных сопротивлениях и токах должны быть одинаковые напряжения.