KT4

ВЛ80ск, тк

KT4

Назначение

Осуществляет задержку включения ВУВ после ВИП.

Схема

Н017 |  | Н355 | В цепи питания ВУВ
Н57 |  | Н58 | В цепи схемы торможения K1
Э131 |  | Э10 | Сигнализация, ВУВ
Н68 |  | Ж | От контроллера, через контакты KM41, KM42

Тех. характеристики

Тип: | РЭВ 301
Задержка: | 1 – 1,5 сек

Состояние

Включено кратковременно при рукоятке реверсора в "Р" и "Усилие" в "0".

Расположение

Блок 4

Взаимосвязанные

K1, схема

Примечание

При постановке ручки усилия в "П" получает питание KT7, далее KV15, далее KM41, KM42, последние включившись отключат KT4, отключение будет с задержкой и соответственно с задержкой запитается ВУВ.