KV43

ВЛ80ск, тк

KV43

Назначение

Запитывает включающие катушки ГВ и БВ, обеспечивая их включение.

Схема

|  |  | свободный контакт
|  |  | свободный контакт
Н017 |  | Н150 | В цепи включающих вентилей БВ (QF11-QF14)
Н204 |  | Н209 | В цепи включающей катушки ГВ
Э27 |  | Ж | От кнопки "Возврат защиты"

Тех. характеристики

Тип: | 283

Состояние

Включено кратковременно при нажатии кнопки "Возврат защиты"

Расположение

Блок 4

Взаимосвязанные

QF11-QF14, KV41, схема