Температура

ВЛ80ск, тк

Температура

Температурные режимы.

Наиме- нование | Темпе- ратура ° С | Назначение
--- | --- | ---
KV47 | -15 | Отключить тумблер "Нагрев масла" в головной кабине до нагрева масла до +20° С.
SF90 | -40 | Включить SF90 - "Подогрев МСУД", а при 0° С отключить.
SF2 | -5 | Включить SF2 - "Обогрев компрессора" за 30 минут до запуска.
SF2 | -30 | Включить SF2 - "Обогрев компрессора".
Y21-Y23 | 0 (?) | Обогрев включается на 30 (?) минут перед продувкой.
QF1 | +5 | Обогрев ГВ.
E3.2, E4.2 | 180-200 (?) | Срабатывание защиты калорифера.
SK31, SK32 | 90-100 | Срабатывание защиты ВИП и сглаживающего реактора.

Наибольшая температура масла тягового тр-ра 95° С, выше запрещается.