A1

ВЛ80ск, тк фото

A1

Назначение

Контролирует раскручивание вспом. машины до полных оборотов, после чего отключает часть пусковых конденсаторов.

Схема

KV01

Тех. характеристики

Тип | ПРН-318-01
U вкл: | 300 +50 В
Тип реле: | РКН 4-05 (388 Ом)
R1, R2: | С5-35В-50 1кОм
R3: | 510 Ом
U1, U2: | 6*КД202Р (шунт 160кОм)

Состояние

Включено при достижении стандартного числа оборотов вала двигателя

Расположение

Блок 9

Взаимосвязанные

KV01, KM1, KM2, KM3

Примечание

Чтобы прозвонить диоды нужно отсоединить любой провод от катушки реле.

Неисправности

- Не запускаются МВ и МК