K21, K22

ВЛ80ск, тк фото

K21, K22

Назначение

Ослабление поля вторая ступень.

Схема

Н72 |  | Ж | Вентиль в низковольтной схеме. Открывает воздух под поршень для пневматического включения силового контакта
- |  | - | В силовой цепи уменьшает шунтирующее сопротивления обмотки возбуждения ТД, замыкая его часть.

Тех. характеристики

Тип: | ПК-358-69
Тип: | Вентиль

Состояние

Включен при ослаблении поля

Расположение

A11, A12

Взаимосвязанные

K11, K12, K31, K32

Примечание

Контактор без дугогасительной камеры. Один вентиль включает два контактора