A73, A74

ВЛ80ск, тк фото

A73, A74

Назначение

Блок питания усилителей сигнала ВИП.

Схема

A73 связан с ВИП1
A74 связан с ВИП2
3-х клеммная рейка питания A73, A74 от обмотки собственных нужд 406В.

Рей ка | Провод | Назначение
--- | --- | ---
1 | С240 | через F17
3 | С241 (С242) | к KM41 (KM42)

Рей ка | ВИП1 | ВИП2 | Назн.
--- | --- | --- | ---
1 | Н661 | Н671 | +70+5В
2 | Н662 | Н672 | +24В
3 | Н663 | Н673 | Общий
4 | Н664 | Н674 | Блокир
5 | Н665 | Н675 | Диагн.
6 | Н011 | Н012 | -50В
7 | Н666 | Н676 | +50В

Состояние

Запитан при включении KM41, KM42.

Расположение

На ВИПе с противоположной коридору стороны

Взаимосвязанные

KM41, KM42, ВИП

Неисправности

- Не показывает ток 2-х ТД

Примечание

Тип блока питания ЖГКИ656121.453
УВО2П - плата стабилизатора.