Не показывает ток ТД всех секций

ВЛ80ск, тк

# Не показывает ток ТД всех секций

Последовательность работ

1. Проверить, что в неголовной секции выключена кнопка "Цепи управления", которая по проводу Э1 через контроллер постоянно подаёт питание на KV22. При этом при переводе контроллера "Усилие" в "С" не гаснет "СИ" и "С1-С4".
2. Смотреть: Не включается KV15 на обоих секциях в тяге при управлении с одной из кабин.
3. Проверить, что в ТМ давление в норме.
4. Проверить на мониторе кадр 6 - показания углов тиристоров.
5. Отключить САУТ или проверить кадр 5, строку "31. САУТ-ОТКЛ. ТЯГИ".

Взаимосвязанные

- Номер ТД
- Не показывает ток одного ТД
- Не показывает ток 2-х ТД
- Не показывает ток ТД секции
- Выбивает БВ секции