KM8

ВЛ80ск, тк

KM8

Назначение

Запускает МВ2 на низкой частоте вращения.

Схема

Н158 |  | Н160 | В цепи KM42
Н410 |  | Н435 | Сигнализация, светодиод НЧ
Н410 |  | Н428 | Сигнализация, светодиод В2
Н298 |  | Н299 | В цепи контактора KM12
С100 |  | С102 | В силовой цепи на МВ2
С300 |  | С302 | В силовой цепи на МВ2
Ж |  | Н308 | От контакта KM12

Тех. характеристики

Тип: | МК63

Состояние

Включено при включенном МВ2 и ПЧФ

Расположение

Блок 9

Взаимосвязанные

KM7, KM12, схема