Отключающий электромагнит ГВ

ВЛ80ск, тк фото

Отключающий электромагнит ГВ

Назначение

Отключающий электромагнит при получении питания давит на тот же клапан отключения, на который давит и удерж. катушка. Служит для более быстрого отключения при срабатывании KA1-KA6. См. их параллельные контакты в схеме вспомогательной обмотки трансформатора 380 В.

Схема

Конструктивно отключающий электромагнит похож на трансформатор. Его сердечник давит на рычаг, другой конец которого находится между сердечником удерж. катушки и клапаном, таким образом они оба воздействуют на один и тот же отключающий ГВ клапан.

Тех. характеристики

R: | (?) для ВЛ80с - 0,25 (0,227) Ом
Скорость откл: | 0.01 сек

Состояние

Всегда без питания. Кратковременно под питанием только при срабатывании KA1-KA6

Расположение

Отключающий электромагнит находится в корпусе ГВ, сбоку от корпуса поршневой системы ГВ

Взаимосвязанные

Удерживающая катушка, Включающая катушка, KA1-KA6