Разъёмы A55

ВЛ80ск, тк фото

Разъёмы A55

Фишки с проводами аппаратуры аппаратчика (Х10, Х11, Х12, Х16, Х17)
Фишки выходят на рейки сзади блока A11

## Разъёмы

- X1 - Провода питания
- X2 - Связь МСУД между собой
- X6 - к блоку A76 - блок ПКБ (с кассетами)
- X7 - Пусто
- X10 - Контроль аппаратуры
- X11 - Контроль аппаратуры
- X12 - Провода: Н117 и А100
- X13 - Сигналы от лем-датчиков тока ТД, и датчики скорости
- X14 - Управляющие сигналы ВИП, ВУВ
- X15 - Датчики тока (T17-T24) для обеспечения работы системы синхронизации аппаратуры с сетью.
- X16 - Контроль аппаратуры, управление от ручки "Усилие"
- X17 - Контроль аппаратуры, ослабление поля
- X18 - На дисплей A78 - блок индикации БИ1
- X19 - Провода: А31 и "земля"

### Х2

№ в фишке | про- вод | аппа- рат | Назначение
--- | --- | --- | ---
1 | А161 | Связь с МСУД | Соединены через жоксу
2 | А162
3 | А163 | Дублирующие
4 | А164

### Х10

№ в фишке | про- вод | аппа- рат | На дисплее или БИ
--- | --- | --- | ---
1 | Н281 | KM15 | "26. ТРАНСФОРМАТОР"
2 | Н285 | KM9 | "6. НЧ МАСЛОНАСОСА"
3 | Н50 | SP3 | Для контроля KA15?
4 | А252 | KM63 | "9. ПЕРЕХОД НА МПК2"
5 | Н440 | KV76 | "7. ПОЖАР", светодиод ПС
6 | Н411 | QF1 | "8. ОТКЛЮЧЕН ГВ", светодиод ГВ
7 | Н437 | KV4 | "9. РКЗ", светодиод РКЗ
8 | Н438 | A25 | "10. РАЗРЯД АБ", светодиод ЗБ
9 | Н442 | SP11 | "18. ДАВЛЕНИЕ В ТЦ1", светодиод ТЦ
10 | Н244 | A1 | "20. ОТКЛЮЧЕНО РН"
11 | Н51 | KA15 | "40. ПЕРЕГРУЗКА ОВ"
12 | Н52 | A6 | "39. ПЕРЕГРЕВ ББР"
13 | Н427 | KM11 | "22. ОТКЛ. ВЕНТ-Р В1", светодиод В1
14 | Н429 | KM12 | "23. ОТКЛ. ВЕНТ-Р В2", светодиод В2
15 | Н431 | KM13 | "24. ОТКЛ. ВЕНТ-Р В3", светодиод В3
16 | А272 | к Х17 | -
17 | Н255 | KV15 | "13. ВКЛ. KV15"
18 | Э82 | H2 суммир С2 | суммирующая лампа С2 и "С2" на дисплее
19 | Н206 | KV1 | "27. РЗ"
20 | Н67 | KM13 | "21. ВУВ", светодиод ВУВ
21 | Н207 | KA7 | "44. ПЕРЕГРУЗКА ВУВ"
22 | Н208 | KA8 | "43. ПЕРЕГРУЗКА ОСН"
23 | - | - | -
24 | - | - | -
Версия 2
5 | А253 | A11-QP1 | "Вперёд"
19 | Н477 | - | "Пожарн Сигн"
20 | Н50 | - | -
24 | Н206 | KV1 | "РЗ"

### Х11

№ в фишке | про- вод | аппа- рат | На дисплее или БИ
--- | --- | --- | ---
1 | - | - | -
2 | Н74 | к Х17 | -
3 | Н091 | SF91 | Питание на ЦМК
4 | - | - | -
5 | - | - | -
6 | - | - | -
7 | Н091 | SF91 | Питание на ЦМК
8 | Н443 | SP12 | "18. ДАВЛЕНИЕ В ТЦ2", светодиод ТЦ
9 | Э83 | H3 суммир С3 | суммирующая лампа С3 и "С3" на дисплее
10 | Н432 | KM14 | "30. ОТКЛ. МК", светодиод МК
11 | Н436 | KV1 | "РЗ", светодиод РЗ
12 | Н224 | QF1, SP | "28. НЕТ ДАВЛЕНИЯ В ГВ"
13 | Н435 | KM7 | "29. НЧ ВЕНТИЛЯТОРОВ" (?), светодиод НЧ
14 | Н434 | KM15 | "5. ВЫКЛ. МАСЛОНАСОС(?)", светодиод Тр-р
15 | Э84 | H4 суммир С4 | суммирующая лампа С4 и "С4" на дисплее
16 | - | - | -
17 | А261 | A27 | "41. КРУГ. ОГОНЬ 1"
18 | А262 | A28 | "42. КРУГ. ОГОНЬ 2"
19 | - | - | -
20 | - | - | -
21 | А258 | QF1 (11-15) | "8. ОТКЛЮЧЕН ГВ" (?)
22 | Н257 | SP15 | "33. ДМ (SP15)", светодиод ДМ

### Х12

№ в фишке | про- вод | аппа- рат | Назначение
--- | --- | --- | ---
1 | Н117 | KM63 | Для автоматического включения KM63 при неисправности МПК1
4 | А100 | - | "Связь блоков МСУД"

### Х16

№ в фишке | про- вод | аппа- рат | На дисплее или БИ
--- | --- | --- | ---
1 | Н43 | KV55? | Контроль между Рекуперация-Тяга?
2 | Э19 | SM1 | "Усилие 'П-Ун'"
3 | Э25 | U45 | "Авторегулирование"
4 | Н413 | QF11 | "1. ОТКЛЮЧЕН ТД1", светодиод ТД1
5 | Н415 | QF12 | "2. ОТКЛЮЧЕН ТД2", светодиод ТД2
6 | Н417 | QF13 | "3. ОТКЛЮЧЕН ТД3", светодиод ТД3
7 | Н419 | QF14 | "4. ОТКЛЮЧЕН ТД4", светодиод ТД4
8 | Э10 | SM1 | "Рекуперация"
9 | Э20 | SM1 | "12. ВКЛ. KV21..KV22"
10 | Э53 | S30 | "11. ПЕСОК АВТ.", включен тумблер "Песок автоматически"
11 | - | - | -
12 | А70 | A105 | -
13 | А304 | SM1 | "Скорость - 'М', 'C', 'Ф'"
14 | А305 | SM1 | "Скорость - 'Ф', 'Н', 'Ун'"
15 | А306 | SM1 | "Скорость - 'М', 'Откл.', 'Ун'"
16 | Н110 | S20 | От кнопки "Система управления"
17 | Э131 | KT4 | "21. ВУВ", светодиод ВУВ
18 | А253 | A12-QP1 | "ВПЕРЁД" (+) / "НАЗАД"
19 | А100 | к Х12 | "Связь блоков МСУД"
20 | Н439 | к U81 | "17. ДАВЛЕНИЕ В ТЦ", светодиод ТЦ
21 | Н422 | KM41, KM42 | "25. ВИП", светодиод ВИП, РАЗОБРАНО → ТЯГА
22 | А301 | SM1 | "Усилие - 'П', 'C', 'Ун'"
23 | А302 | SM1 | "Усилие - 'С', 'Ф', 'Н', 'Ун'"
24 | А303 | SM1 | "Усилие - 'БВ', 'Н', 'Ун'"
Версия 2
1 | А251 | A11-QT1 | "Рекуперация"
12 | А254 | KV22 | "12. ВКЛ. KV21..KV22"
17 | Н19 | - | "Управление отключено"
18 | Н67 | - | "Рекуперация", "21. ВУВ", светодиод ВУВ

### Х17

№ в фишке | про- вод | аппа- рат | Назначение
--- | --- | --- | ---
4 | Н327 | - | "5. ' ДБ' -БОКС./ЮЗ", "ДБ", от кнопки "Песок автоматически"
14 | Н71 | A11-K12 | На включение ОВ (ослабление поля), ступень 1
15 | Н72 | A11-K22 | На включение ОВ, ступень 2
16 | Н73 | A11-K32 | На включение ОВ, ступень 3

Взаимосвязанные

A55
Рейки МСУД (сзади блока A11)
Дисплей
Нет связи со МСУД, горит СМЕ
На дисплее горит вся защита