KV51

ВЛ80ск, тк

KV51

Назначение

Включает электро-двигатель калорифера.

Схема

С158 |  | С177 | В цепи фазы 1 двигателя калорифера 1
С231 |  | С178 | В цепи фазы 2 двигателя калорифера 1
С138 |  | С187 | В цепи фазы 1 двигателя калорифера 2
С231 |  | С188 | В цепи фазы 2 двигателя калорифера 2
Н380 |  | Ж | От KV31, тумблера

Тех. характеристики

Тип: | 282

Состояние

Включено при работающем двигателе калорифера

Расположение

Блок 1, панель на правой стенке электровоза в районе A11

Взаимосвязанные

KV52, KM25, KV31, схема

Неисправности

- Не работает калорифер