Y17

ВЛ80ск, тк

Y17

Назначение

Вентиль включающий тифон

Схема

Э51 |  | Ж | В цепи кнопки "Тифон"

Тех. характеристики

Тип: | Вентиль

Состояние

Включен при нажатии кнопки "Тифон"

Расположение

В коридоре возле двери, 2-й в группе из 5-ти, после свистка

Взаимосвязанные

Y18, KV31, схема

Неисправности

Срабатывает тифон при переводе реверсивно-режимной рукоятки с 0
Срабатывает тифон при нажатии педали песка на сериях с отсутствующим реле KV85, через SP8 (отпустить 254).