Не работает датчик температуры тр-ра

ВЛ80ск, тк

# Не работает датчик температуры тр-ра

Утечка заполнителя. Для ремонта необходимо спускать масло, соответственно это возможно на ТР-3 или на межпоездном ремонте.

Взаимосвязанные

Тяговый трансформатор
Температура

Примечание

Устройство "ТКП-160Сг-УХЛ2" и "ТКП-60-3М2" кратко:

- Датчик температуры состоит из баллона с газом хлорметил, который при изменении температуры изменяет давление, а датчик изменяет показания под воздействием давления.
- В "ТКП-160Сг-УХЛ2" температуру показывает чёрная стрелка. Две красных являются указателями ограничивающего диапазона. Если чёрная стрелка выходит за границы диапазона то замыкаются/размыкаются внутренние контакты, но они в схеме эл-за не используются, поэтому это просто термометр масла.
- "ТКП-60-3М2" более компактный.
- В интернете есть PDF-файл с техническим описанием обоих типов термометров.