Электропневматический вентиль

ВЛ80ск, тк

Электропневматический вентиль

Типы вентилей

Тип | Сопротивление | Конструкция
--- | --- | ---
Вентили старого типа, клапан конусного вида без резинки
ЭВ-29 | 170+13-8 | С одним отверстием и штуцером снизу, корпус из стали
ЭВ-15 | 170+13-8 | С двумя отверстиями, заглушенный снизу, корпус из стали
Вентили "нового" типа, катушки крепятся шпильками
С одним отверстием
ЭВ-55 | 173 | С одним отверстием и штуцером снизу, корпус из текстолита
ЭВ-55-03 | 173 (165-185) | С одним отверстием и штуцером снизу, корпус из текстолита
ЭВ-55-07 | 286 (272-309) | С одним отверстием и штуцером снизу, корпус из текстолита
С двумя отверстиями
ЭВ-58 | 286 | С двумя отверстиями, заглушенный снизу, корпус из текстолита
ЭВ-58-06 | 286 | С двумя отверстиями, заглушенный снизу, корпус из текстолита
ЭВ-58-07 | 173 | С двумя отверстиями, заглушенный снизу, корпус из текстолита
Вентили ещё более "нового" типа
ЭВ-5-03 | 286 | С одним отверстием и штуцером снизу, корпус из текстолита. С вкручиваемой пластиной для крепления по месту. Прессованная пластмасса ограничивает вращение проводов
ЭВ-5-17 | 173 | С двумя отверстиями, заглушенный снизу, корпус из текстолита. С вкручиваемой пластиной для крепления по месту. Прессованная пластмасса ограничивает вращение проводов

Отличие вентилей с одним и двумя отверстиями состоит в разном исполнении корпуса распределительной коробки и различном подводе сжатого воздуха во впускную камеру.

Список вентилей

Обозначение | Назначение | Расположение
--- | --- | ---
Вентили с одним отверстием
K1 | Контактор РТ | A12 (БСА2)
QF11-QF14 | БВ | Район трансформатора
K11, K12 | Ослабления поля с дугогашением | A11 (БСА1), A12 (БСА2)
K21, K22, K31, K32 | Ослабления поля без дугогашения | A11 (БСА1), A12 (БСА2), 4 вентиля на 8 контакторов
Y21-Y23 | Продувка ГР | Над компрессором, возле суфле
Y11-Y14 | Песок | В коридоре (с двумя отверстиями?)
Y18 | Свисток | В коридоре (с двумя отверстиями?)
Y17 | Тифон | В коридоре (с двумя отверстиями?)
Y4 | Замещение РТ | Блок пневматического оборудования
Y6, Y7 | Противоразгрузочное | В коридоре (?)
SA5 | Отключение секции | Над компрессором, 2 вентиля
SA6 | Сигнализация | Слева при входе в дверь электровоза со стороны машиниста
Y3 | Вентиль регенерации | Блок пневматического оборудования
Вентили с двумя отверстиями
QP1 | Реверсор | A11 (БСА1), A12 (БСА2). По 2 на каждом реверсоре.
QT1 | Тормозной переключатель | A11 (БСА1), A12 (БСА2). По 2 на каждом переключателе.
Y1 | Вентиль защиты, 2 шт. | A12 (БСА2), в верхнем углу ВВК со стороны машиниста
Особые пневмо-устройства
Y10 | Клапан пантографа | Над дверью со стороны машиниста
Y5 | Разгрузочный клапан МК | Возле компрессора внизу

Неисправности вентиля