Скрутка проводов

ВЛ80ск, тк

Скрутка проводов

В монтаже скрутка запрещена. Допускается скрутка со спаиванием проводов на конце скрутки с помощью дуги. Для этого потребуется угольная щётка от коллекторного двигателя, сопротивление для ограничения тока, два провода с крокодильчиками, чтобы подсоединить к скрутке землю, а угольную щётку к +50В. Перед сваркой зажать скрутку плоскогубцами для отвода тепла. По информации в интернете ток сварки 70-120А в течении 1-2 сек в зависимости от диаметра свариваемых проводов.
В идеале нужна медная трубка для обжимки проводов. Паяльником не удобно, так как нужно ждать нагрева, пользоваться раствором кислоты (нет вытяжки паров, риск пролить)
В интернете можно подробнее прочитать недостатки скрутки. В скрутке нет качественного прилегания, как при обжимке или спаивании, поэтому скрутка будет греться сразу или со временем и соответственно более окисляться и более греться. Если есть механические силы на провод, то скрутка раскручивается, соответственно нужно избавить от натяга и вибрации. Отрицательные показатели качества скрутки: большой ток, малая площадь контактирования и вибрация. Чем больше ток, тем больше должна быть площадь контактирования. На электровозе используются многожильные провода. При скрутке соединяются внешние поверхности провода и при малом количестве витков скручивания провод сам раскручивается в обратную сторону, соответственно нужно большее количество витков и избавить от раскручивания. При той же длине и меньшем диаметре получается больше витков скручивания. Отсюда вывод качественнее скрутить можно разъединив провод на 2 и более частей и скрутить их части. Удалить 3 см изоляции, раздвоить каждый провод и скрутить по частям. Качественно забандажировать, чтобы исключить движение (связать с соседним проводом или к державке).

### Места где реально приходится делать скрутки

1. При замене тумблера буферного фонаря. Лампа 60Вт, ток 1 А. Тумблер и патрон выходят из строя, а скрутка нет.
2. Освещение. До 7-10 ламп (25-60Вт) на один тумблер, то есть ток до 10А. Тумблер выходит из строя, а скрутка нет. Но важно впаивать в тумблер электровозные провода, то есть с большим сечением и не короткие, чтобы в том числе был отвод тепла от контактов тумблера.
3. Печи, ток до 12А на одну печь, то есть подводящий провод имеет ток до 24А, а если 3 печи, то ток до 36А, скрутки держатся не долго. Либо делать скрутку со сваркой, либо наконечники.