SK31, SK32

ВЛ80ск, тк фото

SK31, SK32

Назначение

Спайка контактов разрывающаяся при определённой температуре. Отключает ВИП при недостаточном охлаждении сглаживающего реактора.

Схема

SK31
Н159 |  | Н165 | В цепи KM41
SK32
Н160 |  | Н166 | В цепи KM42

Тех. характеристики

Тип: | РТЗ-3
tрабочая, ° С: | 80
tсраб, ° С: | 90-100
tмакс за 3 мин, ° С: | 250

Состояние

Замкнут, пока не расплавится от температуры

Расположение

Под ВИП, над сглаживающим реактором

Взаимосвязанные

KM41, KM42

Примечание

Чтобы проверить замкнуты ли контакты SK31 (SK32), его клеммная рейка из двух контактов находится под ВИП со стороны района трансформатора.
Чтобы восстановить, необходимо открутить болты нижней крышки с торца ВИП