Нет связи со МСУД, горит СМЕ

ВЛ80ск, тк

# Нет связи со МСУД, горит СМЕ

Последовательность работ

1. На одной из секций по какой-то причине не получил питание МСУД. См. На дисплее горит вся защита.
2. Проверить на разных МПК и с обоих кабин. Если хоть один вариант показывает нормально, то обрыва нет в проводах А161-А164.
3. Прозвонить межсекционные провода А161-А164. Из них два рабочих два резервных.
   - Открутить фишки X2 на всех секциях.
   - На крайней секции соединить контакты 1-2 и 3-4 в фишке перемычкой. Для упрощения поставить перемычку (с крокодильчиками) на А161-А162 и на А163-А164 на рейке МСУД
   - Далее по секциям проверить сопротивление между такими же парами контактов 1-2 и 3-4, в тех же фишках (или на рейке МСУД). То есть провод 1 (А161) пройдёт на головную секцию и через перемычку возвратиться на контакт 2 (А162). Можно измерить на рейке, но тогда исключается участок рейка-фишка, а прозванивается только межсекционные соединения. Перемычки удобно спаять из двух трубчатых контактов, в худшем случае взять обычный провод и шилом продавить углубление на концах, чтобы легко одеть на контакт, проверив надёжность тут же на рейке.

Взаимосвязанные

- На дисплее горит вся защита
- Разъёмы A55
- Рейки МСУД (сзади блока A11)