KM1

ВЛ80ск, тк

KM1

Назначение

Подключает пусковые конденсаторы в цепи фаз С3, С2. Обеспечивает сдвиг для генерации 3-й фазы, а при первом запуске хотя бы одной вспом. машины вместе с контакторами KM2, KM3 для увеличения пускового момента.

Схема

Н240 |  | Н247 | В цепи KT6 (цепь для запуска первой вспом. машины)
С3 |  | С121 | Подключает 3 конденсатора (в одном корпусе 2 шт)
Н241 |  | Ж | От KM11 или от KV01-A1

Тех. характеристики

Тип: | МК32

Состояние

Включен при включенном МВ1 (KM11) или при первом запуске любой вспом. машины (компрессор, МВ1, МВ2, МВ3)

Расположение

Блок 9

Взаимосвязанные

KV01-A1, KM2, KM3, KT6, схема