Краны

ВЛ80ск, тк

Краны

Номера кранов зависят от пневматической схемы.

Наиме- нование | Состо- яние | Диам мм | Расположение | Назначение
--- | --- | --- | --- | ---
КН1 | Открыт | 25/32 | В районе компрессора | Отключает ГР от питательной магистрали
КН2 | Открыт | 25(?) | В кабине, под ЭПК, труба в центре | Отключает ЭПК. Закреплён скобой и опломбирован в открытом положени
КН6-КН8 | Открыт | 20(?) | Над компрессором, над клапанами с обогревом | Отключают клапан продувки
КН9 | Закрыт | 15 | Под пультом со стороны помощника | Открывает ТМ в атмосферу, размыкает SQ7
КН15, КН16 | Открыт | 15 | Блок пневм. оборуд., на повторителе, жёлтый | Отключает ТЦ по тележкам
КН19 | Открыт | 15 | В торце РС5 | Отключает запасной резервуар РС5 (для ГВ и токоприёмника)
КН20 | Открыт | 15 | Блок пневм. оборуд., верх., от ПМ | Отключает замещение пневмотормозом
КН21 | Закрыт | 15 | Блок пневм. оборуд., внизу, красный | Кран холодного резерва (соединяет ПМ и ТМ)
КН22, КН23 | Открыт | 15 | Блок пневм. оборуд. | Отключает повторитель РД1 и РД2
КН24, КН34 | Открыт | 15 | Под вентилем, в коридоре | Отключает песочницы "вперёд" при неисправности или замене вентиля
КН25, КН35 | Открыт | 15 | Под вентилем, в коридоре | Отключает песочницы "назад" при неисправности или замене вентиля
КН26 | Открыт | 15 | Под ГВ | Спускает воздух из резервуара ГВ (также для продувки). Используется совместно с КН32
КН27 | Открыт | 15 | Под вентилем, в коридоре | Отключает тифон при неисправности или замене вентиля
КН28 | Открыт | 15 | Под вентилем, в коридоре | Отключает свисток при неисправности или замене вентиля
КН29 | Открыт | 15 | Блок пневм. оборуд., верх, слева | Отключает ЦУ от питательной магистрали
КН31 | Открыт | 15 | Блок пневм. оборуд., верх, справа | Отключает аппараты управления (контактора, реверсора)
КН32 | Открыт | 15 | Над шторой перед ГВ | Отключает ГВ. Используется совместно с КН26
КН36 | Закрыт | 15 | Под РС5, в центре | Продувка запасного резервуара (РС5)
КН39 | Открыт | 15 | Под кузовом с головы | Концевой кран импульсной (ТЦ) магистрали с головы (с кабины)
КН40 | Открыт | 15 | В хвосте, под кузовом, со стороны машиниста | Концевой кран импульсной (ТЦ) магистрали с хвоста (между секциями)
КН43 | Закрыт | 10 | Со стороны помощника над 1-й пружиной рессоры | Продувка питательной магистрали (кран с резервуара ВМО1 ~3л)
КН44 | Закрыт | 10 | В хвосте, под кузовом, со стороны машиниста | Продувка тормозной магистрали (кран с резервуара ВМО2 ~3л)
КН45 | Закрыт | 10 | На маслоотделителе, рядом с МК-3 | Продувка маслоотделителя (как ракета) на вспомогательный компрессор (МК-3)
КН46 | Закрыт | 10 | Под маслоотделителем, под ГВ | Продувка маслоотделителя на ГВ
КН47 | Открыт | 10 | Под ЭПК | Отключает свисток ЭПК
КН48 | Открыт | 10 | Под вентилем, в коридоре | Отключает импульсную подачу смазки гребнесмазывателя
КН49 | Открыт | 10 | На резервуар возле двери | Отключает давление на смазку в резервуаре гребнесмазывателя
КН50 | Открыт | 10 | Над компрессором | Отключает управление вентилями продувки
КН51 | Открыт | 10 | Над дверью, возле Y10 | Отключает токоприёмник
КН53 | Открыт | 10 | В кабине под пультом | Отключает стеклоочиститель
КН54 | Открыт | 10 | В кабине под пультом (?) | Отключает свисток HA1 срыва РТ
КН55 | Открыт | 10 | Блок пневм. оборуд., у РД | Отключает РД компрессора - типа ДЕМ-102
КН56 | Закрыт | 10 | Блок пневм. оборуд., вверху | Продувка цепей управления
КН57 | Открыт | 10 | В кабине под пультом, возле вентиля | Отключает свисток пожарной сигнализации HA2
КН58 | Закрыт | 10 | Блок пневм. оборуд., внизу слева | Продувка импульсной магистрали

Кран диаметром трубы 10 имеет ручку в виде буквы "Т"