Не включается монитор

ВЛ80ск, тк

# Не включается монитор

Последовательность работ

- Проверить прохождение через бл-ку SQ1 (367). При включенной кнопке "Цепи управления" и рукоятке "Усилие" в 0,П должны быть включены реле KV21, KV22.
- Проверить, что включен тумблер "Блоки управления → С1" (отключает KM43, который отключает A64).
- Проверить, что включено KV14 и на бл-ке с проводами А295-А296 есть питание.
- Проверить, что A64 (над дверью в кабину) включен и на нём горят зелёные светодиоды.
- Проверить, что включены SF на МСУД (SF45, SF46) и МПК (SF91, SF92, SF93).

Цепь аппаратов включения МСУД и монитора следующие: через бл-ку SQ1 (367) и кнопку "Цепи управления" получает питание KV22, которое подает питание от кнопки "Система управления" на тумблера "Блоки управления → С1-С4", через которые в свою очередь запитываются KM43 на каждой секции, который включает A64 (ИПЛ - импульсный блок питания), который подаёт питание на МСУД. Также от кнопки "Система управления" запитывается KV14 на головной секции, которое даёт сигнал, что данная секция является управляющей, на ней включается монитор.

Взаимосвязанные

- Дисплей
- Неисправности показанные на мониторе