Не горит буферный фонарь

ВЛ80ск, тк

# Не горит буферный фонарь

Последовательность работ

1. В 99% перегорела лампа и достаточно просто заменить её. Ключом на 19 откручивается болт со стороны перегоревшей лампы, второй болт ослабляется до возможности просунуть руку. Безопаснее лампу менять без напряжения, чтобы избежать редкий случай замыкания контактов при повороте лампы в зацепе. Но под напряжением легко контролируется включение лампы.
2. Редкий случай - неисправен патрон или тумблер.
3. Проверка патрона. Слегка потянуть провода патрона, удерживаются ли они в отверстиях болтами. По-нажимать на контакты патрона, работают ли пружинки, пошевелить контакты в сторону, пощупать контакты на округлость.
4. Проверка тумблера. Открутить болты панели тумблеров. Если белый включается, а красный нет (или наоборот), то неисправность в тумблере переключения белый/красный. Если не включаются ни белый ни красный, то вероятнее неисправность во включающем тумблере. Но это не так важно, потому что при открытии панели потеря контакта уже обнаруживается переноской.
5. Если тумблер включения включен, а на тумблере белый/красный проходит питание через контакты, то остаётся проверить на обрыв подводящий плюсовой провод и обрыв земли.

Взаимосвязанные

Тумблер, тип и распайка
Тумблер, номер и расположение
Сменить тумблер