Блокировка пожарки

ВЛ80ск, тк фото

Блокировка пожарки в цепи токоприёмника

Назначение

Отключает KV44 и соответственно ГВ и токоприёмник при срабатывании пожарной сигнализации.

Схема

Н222 (П101) |  | Н223 (П102) | В цепи KV44, схемы токоприёмника

Состояние

Замкнут при отсутствии пожара.

Расположение

Провода находятся на рейке в коридоре за креслом помощника машиниста, нижний ряд, предпоследняя рейка (4-я из 5-ти), клеммы 15, 16.
Блокировка внутри A91 (прибор управления ПУ-3).

Взаимосвязанные

KV44, схема