KV75

ВЛ80ск, тк фото

KV75

Назначение

Включает обогрев сан. узла.

Схема

С71 |  | пере- мычка | В цепи нагревателя E8
С73 |
Н389 |  | Ж | От SF38, SK5

Тех. характеристики

Тип: | 282

Состояние

Включено при включенном SF38 и исправном предохранителе F20

Расположение

Секция 2. Панель сан.узла. В торце прохода над МВ3, справа от ВУВ

Взаимосвязанные

F20, F23, T10, SK5, SF38

Примечание

На панели находится реле и 2 предохранителя F20 и F23
Умывальник в конце коридора, слева на бачке рейка и датчик температуры, а нижние провода входящие также слева в корпус бачка - идут на рейку нагревателя E8 внутри корпуса.
SF38 включает обогрев, находится за компрессором.
По умывальнику (по панели с реле) можно определить номер секции находясь в коридоре, не бегая в кабину. Если умывальник есть, значит секция 2, иначе 1