E3.2, E4.2

ВЛ80ск, тк фото

E3.2, E4.2

Назначение

Температурный разъединитель для защиты нагревателей калориферов от перегрева.

Схема

Н343 | E3.2 | Н344 | E4.2 | Н345 | В цепи реле KV52 и контактора KM25

Тех. характеристики

Тип: | РТЗ-032
tсраб, ° С: | 183-205

Состояние

Нормально замкнуты

Расположение

В калориферах, E3 у машиниста, E4 у помощника

Взаимосвязанные

KV52, KM25

Неисправности

Не работает калорифер

Примечание

Выполнены в виде двух пластин с плавкой заклёпкой, при расплавлении которой разрывается цепь на реле включения нагревателей.
В качестве плавкой заклёпки температурного датчика (РТЗ-032) использовать ПОС 50 (tплавления=183-205 °C). Число 50 означает процент содержания олова, остальное свинец и примеси. Температура 183 является начальной стадией плавления
Чтобы не перегорал термодатчик РТЗ-032, нужно после отключения ступеней, оставить включенным вентиляторы пол-минуты.